**Администрация сельского поселения «Укурейское»**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 марта 2024г. № 89

 с. Укурей

**Об утверждении Положения о добровольных пожарных дружинах и Единых требований по профилактике пожаров в населенных пунктах и ландшафте на территории сельского поселения «Укурейское»**

 Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года,  «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, а также с целью: - усиления и совершенствования работы по профилактике пожаров в населенных пунктах на территории сельского поселения;

- максимального приближения сил и возможных средств локализации и тушения пожаров к очагам возгорания;

- наиболее раннего и оперативного реагирования по локализации и тушению пожаров в населенных пунктах и лесах сельского поселения, а также концентрации сил и доступных средств пожаротушения в кратчайшие сроки в очагах возгорания и на пожарах администрация сельского поселения «Укурейское» **постановляет:**

 1. Утвердить Положение "О добровольных пожарных дружинах (формирований) муниципального образования сельского поселения «Укурейское» (прилагается).

 2. Утвердить Единые требования по профилактике пожаров в населенных пунктах и ландшафте расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Укурейское» (прилагается).

 3. Настоящие постановление обнародовать на официальном сайте администрации сельского поселения «Укурейское» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": https://укурей.рф.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Укурейское»          Е.В. Карасёва

**УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации сельского поселения «Укурейское» от 28.03.2024 №89**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИНАХ**

 **НА ТЕРРИТОРИИ сельского поселения «Укурейское»**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет и регламентирует порядок создания и деятельности добровольных пожарных дружин (далее - ДПД) на территории сельского поселения «Укурейское»;

1.2. ДПД являются муниципальными и входят в общую систему обеспечения пожарной безопасности на территории МО сельское поселение «Укурейское». В соответствии с Приказом МВД РФ от 02.04.2004 N 390 "О введении в действие Порядка создания подразделений добровольной пожарной охраны и регистрации добровольных пожарных" дружина осуществляет деятельность без использования пожарных машин;

1.3. ДПД создаются по решению главы сельского поселения «Укурейское».

**2. СТРУКТУРА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДПД**

2.1. Количество ДПД, их состав и структура устанавливается главой сельского поселения «Укурейское»;

2.2. В ДПД принимаются граждане в индивидуальном порядке на добровольной основе, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров.

2.3. Руководитель ДПД назначается на основании решения главы сельского поселения «Укурейское».

2.4. Материально-техническое обеспечение ДПД осуществляется за счет средств местного бюджета.

**3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДПД**

3.1. ДПД создаются с целью:

- профилактической работы с населением по предупреждению пожаров и гибели людей;

- наиболее раннего и оперативного реагирования по локализации и тушению пожаров на территории сельского поселения «Укурейское».

3.2. Основными задачами ДПД являются:

- участие в предупреждении пожаров;

- участие в тушении пожаров.

**4. ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

4.1. В соответствии с возложенными задачами ДПД осуществляют следующие основные функции:

- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения «Укурейское»;

- принимают участие в обучении работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;

- проводят противопожарную пропаганду;

- принимают участие в службе пожарной охраны;

- участвуют в тушении пожаров.

4.2. Деятельность ДПД осуществляется в режиме постоянной готовности к выходу на тушение очагов возгорания или пожаров.

4.3. Оповещение, сбор и выдвижение к очагам возгорания и пожарам проводится в соответствии с утвержденной схемой реагирования ДПД и схемой оповещения и сбора, разработанной администрацией сельского поселения «Укурейское»;

4.4. Тушение очагов возгорания осуществляется членами ДПД только под руководством штатных сотрудников Государственной противопожарной службы (далее - ГПС), которые организовывают и координируют всю деятельность членов ДПД на пожаре и несут ответственность за безопасность всех проводимых работ.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДПД**

5.1. Член ДПД имеет право:

- участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории базирования ДПД;

- нести службу (дежурство) в подразделениях ГПС;

- участвовать в обмене информацией о пожарной обстановке на территории базирования ДПД;

- принимать адекватные практические меры по предотвращению пожаров на территории базирования ДПД.

5.2. Член ДПД обязан:

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных пожарных;

- соблюдать меры пожарной безопасности;

- выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;

- участвовать в деятельности пожарной охраны;

- участвовать в дежурствах и патрулирования жилых массивов и ландшафтов в пожароопасный период;

- соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной охраны, дисциплину и правила охраны труда;

- бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном состоянии пожарно-техническое вооружение и оборудование.

**6. ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ**

6.1. Обучение членов ДПД проводится по следующим направлениям:

- проведение занятий по пожарной тематике сотрудниками ГПС;

- проведение учений и тренировок по оповещению, сбору и выдвижению ДПД к месту возможного пожара;

- прохождение обучения на курсах подготовки специалистов пожарного профиля.

6.2. Первоначальная подготовка добровольных пожарных дружин организуется и осуществляется главой сельского поселения«Укурейское» на безвозмездной основе;

7. ЛИКВИДАЦИЯ ДПД

7.1. Ликвидация ДПД осуществляется на основании решения главы сельского поселения «Укурейское».

 Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения «Укурейское»

**от 89.03.2024 №89**

**Единые требования**

**по профилактике пожаров в населенных пунктах и лесах расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Укурейское»**

**I. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

1. На территории возле жилых домов запрещается:

1.1. Загромождать дворы, разрывы между строениями, проезды и подъезды к домам.

1.2. Организовать в противопожарных разрывах между жилыми зданиями и другими строениями складирование сгораемых материалов, оборудования, а также стоянки автотранспортной и сельскохозяйственной техники.

1.3. Оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.

1.4. Разводить костры и выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений.

2. Ко всем зданиям, сооружениям и источникам воды необходимо обеспечивать свободный проезд и доступ к пожарному оборудованию и инвентарю.

3. Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, должны быть разработаны, и реализовываться комплексные меры, исключающие возможность переброски огня при лесных пожарах на здания и сооружения, - устройство минерализованных полос, удаление сухой растительности и т.д.

4. На территории сельских населенных пунктов:

4.1. Должны быть:

- созданы запасы воды в специальных емкостях для пожаротушения;

- разработана система оповещения и сбора ДПД, определены порядок действий и необходимость вызова сил и средств пожаротушения дополнительно, а также передачи информации о пожаре в соответствии со схемой реагирования.

4.2. Может временно приостанавливаться (по решению органов местного самоуправления, в условиях сухой, жаркой, ветреной погоды и резкого повышения пожарной опасности) топка печей, кухонных очагов и котельных установок на твердом топливе, а также разведение костров и проведение любых пожароопасных работ.

4.3. В случаях высокой пожарной опасности организовываются и проводятся:

- массовая разъяснительная работа среди местного населения по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара;

- патрулирование силами ДПД и местного населения населенных пунктов и близлежащей территории с первичными средствами пожаротушения: лопатами, емкостями с водой, огнетушителями;

5. Категорически не разрешается складировать ГСМ в любых количествах и устраивать свалки горючих отходов.

**II. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ**

**1. В помещениях жилых домов запрещается:**

1.1. Производить отогревание канализационных, водопроводных труб и труб отопления паяльными лампами и другими приборами с открытым пламенем. Отогревание труб производится горячей водой, паром или горячим песком.

1.2. Производить электро-, газосварочные работы без предварительной очистки мест сварки от горючих материалов и без обеспечения участков проведения сварочных работ первичными средствами пожаротушения.

1.3. Производить уборку помещений с применением бензина, керосина, ацетона и других легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ).

**2. В индивидуальных жилых домах:**

2.1. Возле каждого жилого помещения рекомендуется устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

2.1. Допускается хранение не более10 литров ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре, при этом количество более3 литров должно храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.

2.2. Газовые баллоны для газоснабжения бытовых газовых приборов должны располагаться вне зданий в специальных пристройках или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, устроенными из негорючих материалов возле глухого простенка стены на расстоянии не ближе5 метров от входа в здание или цокольное и подвальные этажи.

2.3. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в жилых комнатах, на кухнях, балконах, лоджиях, в подвальных и чердачных помещениях, а также нахождение их в проходах и на путях эвакуации при пожаре.

2.4. Пристройки или шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для вентиляции, а также иметь надписи "Газ!", "Огнеопасно!".

2.5. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем в сараях и других местах хранения и складирования сгораемых материалов.

**3. При использовании установок для сжигания горючих газов запрещается:**

3.1. Пользоваться газовыми приборами при утечке газа.

3.2. Соединять детали газовой арматуры искрообразующими инструментами.

3.3. Проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени: спичек, свечей, зажигалок, факелов и т.д.

3.4. Производить ремонт наполненных газовых баллонов.

**4. При оставлении зданий и сооружений на длительное время без присмотра электросеть должна быть обесточена, вентили баллонов с газом - плотно завинчены**.

**III. ОТОПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ**

1. До начала отопительного сезона все печи и очаги должны быть тщательно проверены, техническое состояние печей, дымоходов и противопожарных разделок должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91 "Отопление и вентиляция".

2. В зданиях с печным отоплением не допускается:

2.1. Устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением.

2.2. Отвод дыма в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах.

3. Печи следует размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов с использованием их для размещения дымовых каналов. Дымовые каналы допускается размещать в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных с наружной стороны для исключения конденсации влаги их отводимых газов. При отсутствии стен, в которых могут быть размещены каналы, для отвода дыма следует применять надсадные или коренные дымовые трубы.

4. Для каждой печи следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал.

Допускается присоединять к одной трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении труб следует предусматривать рассечки толщиной 0,12 м и высотой не1 метра от низа соединения труб.

5. На дымовых каналах печей, работающих на дровах, следует предусматривать установку последовательно двух плотных задвижек, а на каналах печей, работающих на угле, - одной задвижки с отверстием в ней диаметром15 мм.

6. Дымовые трубы должны быть:

6.1. Высотой не менее5 м, считая от колосниковой решетки до устья.

6.2. Выше кровли более высоких зданий, пристроенных к основному.

6.3. Вертикальными, без уступов из глиняного кирпича с толщиной стенок не менее120 мм или жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм с наличием в их основаниях карманов глубиной 250 мм с отверстиями для чистки, закрываемыми дверками.

7. Допускается отклонение труб под углом до 30 градусов к вертикали с относом не более1 м, наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.

8. Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок не допускается.

9. На дымовых трубах зданий с кровлями из горючих материалов необходимо предусматривать установку искроуловителей из металлической сетки с отверстиями не более 5 x5 мм.

10. Защита конструкций зданий:

10.1. Пол из горючих материалов под топочной дверкой защищается металлическим листом размером не менее 700 x500 мм, располагаемым длинной стороной вдоль печи.

10.2. Стена или перегородка из негорючих материалов, примыкающая под углом к фронту печи, защищается штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

10.3. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее1250 мм.

11. В жилых домах, где установка приборов постоянного отопления невозможна, в виде исключения и по согласованию с органами государственного пожарного надзора (ГПН) может быть разрешена установка временных печей отопления.

12. Очистка дымоходов печей отопления производится не реже чем один раз в 3 месяца, печей и очагов непрерывного действия - не реже чем один раз в 2 месяца.

13. При пользовании отопительными и бытовыми нагревательными приборами запрещается:

13.1. Пользоваться печами и очагами, имеющими трещины, неисправные дверки, недостаточные разделки до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.

13.2. Растапливать печи ЛВЖ и ГЖ. Заправлять бытовые приборы - примусы, керосинки, керогазы - бензином и тракторным керосином, а также при заправке этих приборов применять для подсветки открытый огонь.

13.3. Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника и топить печи с открытыми дверцами.

13.4. Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них.

13.5. Топить углем печи, не приспособленные для этой цели.

13.6. Оставлять без надзора топящиеся печи, зажженные примусы, керосинки, керогазы, а также поручать надзор за горящими приборами малолетним детям.

13.7. Пользоваться примусами, керосинками, керогазами в подсобных надворных постройках или около сгораемых строений.

14. Все дымовые трубы на чердаках должны быть промазаны и побелены.

15. Не допускается:

15.1. Использование вентиляционных каналов в качестве дымоходов.

15.2. Крепление антенн к дымовым трубам.

15.3. Устройство горизонтальных боровов и прочистных отверстий в чердачных помещениях.

**IV. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ**

1. Монтаж электросетей производится только квалифицированными лицами.

2. За состоянием электрохозяйства устанавливается обязательный контроль.

3. Электрические сети и электрооборудование, используемые в жилых домах, должны отвечать требованиям действующих "Правил устройства электроустановок", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

4. Электронагревательные приборы и другие токоприемники должны включаться в сеть только с помощью рубильников и выключателей заводского изготовления.

5. При эксплуатации электроустановок и электроприборов запрещается:

5.1. Использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкции организаций-изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару.

5.2. Эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

5.3. Пользоваться неисправными и поврежденными розетками.

5.4. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками.

5.5. Пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

5.6. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

5.7. Использовать некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные приспособления для защиты от перегрузки и короткого замыкания.

5.8. Прокладывание электропроводки одинарной изоляции по сгораемым основаниям.

5.9. Прокладка воздушных линий электропередачи и наружных электропроводов над сгораемыми кровлями, навесами и надворными постройками.

5.10. Крепить электрические провода гвоздями, пропускать их между створками дверей или окон.

5.11. Вешать на проводах, роликах и выключателях любые предметы, прежде всего, легко возгораемые.

**V. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,**

**ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА И СРЕДСТВА СВЯЗИ**

1. На территории сельского поселения «Укурейское» наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается:

- с. Укурей – р. Куэнга, водокачки ул. Колхозная, 22, ул. Транспортная, 14а.

- с. Шивия-Наделяево- р. Куэнга, водокачка ул. Верхняя, 15.

 Устройство и количество пожарных водозаборов определяется требованиями СНиП 2.04.-84.

 2. Для использования воды из водоисточников необходимо сооружать пожарные подъезды или укрепленные берега, обеспечивающие забор воды пожарными автомобилями.

3. Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для оперативной передачи информации о пожаре в службу "ЕДДС-01" и другие соответствующие инстанции.

4. В пожароопасные периоды, при ухудшении обстановки, во всех населенных пунктах на территории сельского поселения «Укурейское» организовываются дежурства местного населения.

5. Пожарный инвентарь, оборудование, приспособления должны постоянно находиться в исправном состоянии.

6. Количество пожарного инвентаря, оборудования, и различных приспособлений для пожаротушения, определяет глава сельского поселения «Укурейское».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_